제240회 동작구의회 임시회

2014. 주 요 업 무 계 획

안전치수과

순        서

Ⅰ. 일 반 현 황 -------------------------------- 1

1. 조직 및 인력

2. 시설물 현황

Ⅱ. 2014. 주요업무계획

-------------------------------- 3

주 요 사 업

1. 흑석동 중앙대병원주변 하수암거 보수보강(신규)

2. 노량진2동 동작구청주변 침수해소사업(신규)

3. 대방동5-24~14-9간외 1개소 하수관로 정비공사(신규)

4. 신대방역 주변 침수해소사업(신규)

5. 노량진1동 49-42 ~ 42-30간 하수관 개량공사(신규)

6. 빗물펌프장 시설물 정비사업(신규)

7. 하수악취 주민참여로 해결!(신규)

8. 지하수 수질검사 행정지원(신규)

9. 도림1배수분구 하수관로 종합정비공사(계속)

10. 상도동 성대시장 주변(대방천) 침수해소 사업(계속)

11. 관내 하수시설물 보수공사(연간단가)(계속)

12. 관내 하수도 및 빗물받이 준설공사(연간단가)(계속)

13. 관내 저지대 지하주택 침수방지사업(계속)

14. 재해없는 동작을 위한 수방대책 추진(계속)

15. 관내 하천 유지보수공사(연간단가)(계속)

16. 재난대응 안전한국훈련 내실화(계속)

------------------------------- 27

일 반 업 무

1. 재난관리기금의 효율적 운용

2. 재난취약시설 안전관리

3. 주민참여 안전점검 내실화 및 홍보

Ⅰ. 일  반  현  황

1. 조직 및 인력

□ 직    제

				안 전 치 수 과
하수계획팀			치수팀					하수기전팀				안전재난관리팀
∙하수관거 정비 및 개량사업 ∙하수시설유지 관리 및 보수 ∙하수도원인자 부담금 징수			∙재해대책 수립 및 풍수해 관리 ∙재해대책기금 운영 ∙하천유지관리 ∙하수도 준설					∙빗물펌프장 및 수문 유지관리 ∙지하수 개발 및 이용시설 관리 ∙민방위 비상급수 시설 관리				∙특정관리대상 시설 지정 및 관리 ∙안전관리계획 수립 ∙국가재난관리 정보시스템 관리

□ 인    원

구 분	계	기술직(18)					행정직(3)			운영직	계약직
		5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급
현원/정원	32/34	1/1	3/3	6/8	3/2	5/6	1/1	2/2	0/1	10/10	1/0
과부족	▽2	-	-	▽2	1	▽1	-	-	▽1	-	1

2. 시설물 현황

□ 하  수  도

(단위 : ㎞, 개소)

구 분	계	하수관	하수암거	개거․측구	빗물받이	하수맨홀
하 수 도	334㎞ (28,728개소)	302	31	1	19,099	9,629

□ 하    천

구 분	계	도 림 천 (우안)	반 포 천 (좌안)	대 방 천 (전면복개)
하 천 (3개소)	5.19㎞	1.50㎞	0.88㎞	2.81㎞

□ 빗물펌프장

구 분	위치	유역면적 (ha)	수혜면적 (ha)	펌프규모		배수량 (㎥/분)	저수용량 (㎥)	유수지면적 (㎡)
				HP	대
흑 석	103-2	121	19.8	350 600	3 3	840	20,000	6,270
대 방	82-10	68.7	9	1,100 600 550	1 3 1	1,020	11,000	2,462
노량진	13-17	52.5	8	350	5	750	8,000	2,690
본 동	260-12	2.7	0.6	75	3	60	450	165
신대방	702-4	4.17	0.8	50	3	82	445	-

□ 수    문 : 11개소(14문)

종 류	하 천	수 문
		개소	문
국 가 하 천	한 강	9	12
지 방 하 천	도 림 천	2	2

Ⅱ. 2014. 주요업무계획

기관비전		참 좋은, 사람중심의 명품동작 건설
부서목표		재해로부터 구민의 생명과 재산보호
추진전략		◦ 적극적인 물 관리로 수해없는 명품동작 건설 ◦ 상습침수지역 해소로 주민의 삶의 질 향상 ◦ 재난비상대응 매뉴얼 체계화로 안전동작 건설
추진과제		◦ 흑석동 중앙대병원주변 하수암거 보수보강(신규) ◦ 노량진2동 동작구청주변 침수해소사업(신규) ◦ 대방동5-24~14-9간외 1개소 하수관로 정비공사(신규) ◦ 신대방역 주변 침수해소사업(신규) ◦ 노량진1동 49-42 ~ 42-30간 하수관 개량공사(신규) ◦ 빗물펌프장 시설물 정비사업(신규) ◦ 하수악취 주민참여로 해결!(신규) ◦ 지하수 수질검사 행정지원(신규) ◦ 도림1배수분구 하수관로 종합정비공사(계속) ◦ 상도동 성대시장 주변(대방천) 침수해소 사업(계속) ◦ 관내 하수시설물 보수공사(연간단가)(계속) ◦ 관내 하수도 및 빗물받이 준설공사(연간단가)(계속) ◦ 관내 저지대 지하주택 침수방지사업(계속) ◦ 재해없는 동작을 위한 수방대책 추진(계속) ◦ 관내 하천 유지보수공사(연간단가)(계속) ◦ 재난대응 안전한국훈련 내실화(계속) ◦ 재난관리기금의 효율적 운용(일반) ◦ 재난취약시설 안전관리(일반) ◦ 주민참여 안전점검 내실화 및 홍보(일반)

주 요 사 업

1. 흑석동 중앙대병원주변 하수암거 보수보강 (신규)

노후 하수암거의 바닥세굴 및 철근노출 등의 단면손상으로 인한 하수암거 주변 도로침하 등 주민의 안전에 지장을 주는 사각형거를 보수보강하여, 구조물의 생애주기를 연장함으로써 시설물 유지관리와 안전사고를 사전에 예방하고 시민의 인명을 보호하고자 함

□ 사업개요

◦ 위치 및 규모

위 치	공사종류	사 업 규 모
흑석동 102-141번지 ~ 흑석동 204-172 간	사각형거 보수보강	▣1.8×1.5m~4.0×2.5m, L=589m
		단면보수(t=10) : 417㎡ 단면보수(t=30) : 2,336㎡ 단면보수(t=50) : 2.5㎡	표면처리 : 70㎡ 단면보수(철근방청,t=30) : 27㎡ 단면보수(철근방청,t=50) : 10㎡ 단면보수(철근배근,t=30) : 4㎡

◦ 사업기간 : 2014. 3. ～ 2014. 10.

◦ 사 업 비 : 1,000백만원(시비)

□ 추진내용

◦ 2013. 6.~12. : 정밀안전점검용역(평가등급 D급)

◦ 2013. 7. 31 : 2014년 사업예산 편성요구(서울시)

◦ 2014. 1.  9. : 2014년 사업예산 편성

□ 추진일정

◦ 2014. 2월         : 공사발주

◦ 2014. 2월         : 공사계약 및 착공

◦ 2014. 3월 ～ 10월 : 공사시행

위    치     도

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

흑석 빗물

펌프장

중앙대학교

병 원

1

2

3

4

중앙사대

부속초등학교

□  현황사진

1

2

3

4

2. 노량진2동 동작구청 주변일대 침수해소사업 (신규)

노량진2동 동작구청 주변일대 지역의 침소해소를 위하여 하류지역인 올림픽대로 횡단 하수관로의 유수단면을 확대(신설)하여 통수능력을 향상시킴으로써 수해를 예방하여 구민의 인명·재산을 보호하고자 함

□ 사업개요

◦ 위  치 : 노량진2동 수산시장앞(올림픽대로 횡단)

◦ 규  모 : 하수관 신설 D=2,600㎜~▣3.0×1.8m,  L=105.1m

∙ D=2,600㎜, L=86.0m(개착 L=23.5m, 압입 L=62.5m)

∙ ▣3.0×1.8m,  L=10.8m 및 수문 1식 등

◦ 사업기간 : 2014. 3월 ～ 12월

◦ 사 업 비 : 1,500백만원(시비)

□ 추진내용

◦ 집중호우시 통수단면 부족으로 배수가 불량한 노량진2동 수산시장앞 올림픽대로 횡단구간의 하수관로를 추가설치하여 동작구청 주변일대 침수해소

□ 추진일정

◦ 2014. 1월 ～  3월 : 공사설계, 계약심사 및 발주

◦ 2014. 3월 ～ 12월 : 착공 및 공사시행

◦ 2014. 12월        : 준공

□ 목   표

(단위:백만원)

구 분	추진목표
	2014	2015	2016	2017	2018
통수능력 향상을 위한 하수관 신설	1,500	-	-	-	-

위    치     도

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

사 업 명	노량진2동 동작구청 주변일대 침수해소사업

3. 대방동5-24~14-9간외 1개소 하수관 정비공사 (신규)

동작구 대방동 5-24~14-9번지외 1개소 일대의 노후된 하수관로를 정비하여 우기시 원활한 노면수 처리로 상가 및 주택 침수를 예방하고 시민의 삶의질 향상과 쾌적한 생활환경을 제공코자함

□ 사업개요

◦ 위    치 : ①대방동 5-24~14-9, ②상도2동 32-16~29-37

◦ 규    모 : 하수관로 정비(비굴착) D900~1000mm,L=904m

◦ 소요예산 : 1,000백만원(시비)

□ 추진내용

◦ 하수관로의 균열․침하 등 노후불량 하수관로를 정비하여 통수능력향상시켜 집중호우시 원활한 노면수처리로 침수피해 방지

□ 추진일정

◦ 2014.  1월 ~  3월 : 설계, 계약심사, 발주

◦ 2014.  3월 ~ 12월 : 공사 착공 및 시행

◦ 2014. 12월         : 공사준공

□ 목   표

(단위:백만원)

구 분	추진목표
	2014	2015	2016	2017	2018
노후하수관로 정비공사(비굴착)	1,000	-	-	-	-

□ 위치도

① 비굴착 전체보수 하수관거 ▣ D=900mm, L=522.0m

② 비굴착 전체보수 하수관거 ▣ D=1,000㎜, L=382.0m

4. 신대방역 주변 침수해소사업 (신규)

도림천변 신대방1동 644번지 일대는 도림천 계획홍수위보다 낮아 집중 호우시 침수가 반복되어 간이 펌프장을 설치 운영함으로써 침수피해 예방 및 주민의 생명과 재산보호

□ 사업개요

◦ 위    치 : 신대방1동 643-2(신대방역 도림천변)

◦ 규    모

∙ 토목,기계 : 수문일체형 펌프 ∅800×2대

∙ 전기계측  : 전기설비 등

◦ 사업기간 : 2014. 3월 ～ 2014. 10월

◦ 사 업 비 : 1,500백만원(시비 1,232  국비 268)

□ 추진내용

◦ 2013. 7. 17   : 신대방역주변 침수해소계획 수립(부구청장방침)

◦ 2013. 8. ~ 12. : 기본 및 실시설계용역 완료

◦ 2014. 1. 20   : 계약심사 완료

□ 추진일정

◦ 2014. 2월        : 공사발주

◦ 2014. 2월        : 공사계약 및 착공

◦ 2014. 3월 ～ 10월 : 공사시행

위    치     도

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

사 업 명	신대방역주변 침수해소사업

5. 노량진1동 49-42 ~ 42-30간 하수관 개량공사  (신규)

노량진1동 49번지 일대 30년 이상 노후 된 하수관이 형태변형 및 파손으로 안전사고 우려가 있어 이를 정비하여 사고 예방 및 주민생활환경 개선

□ 사업개요

◦ 위    치 : 노량진1동 49-42 ~ 42-30간

◦ 규    모 : 하수관 개량 D=450㎜~600㎜,  L=275m

∙ ▣0.4×0.7m → D=600㎜, L=170m

∙ D=450㎜ → 450㎜, L=105m

◦ 사업기간 : 2014. 3월 ～ 7월

◦ 사 업 비 : 250백만원(시비)

□ 추진내용

◦ 2013. 8월    : 민원발생(현장조사 및 원인규명)

◦ 2013. 12. 27 : 지선관거대상사업 제출(서울시)

◦ 2014.  1. 14 : 지선관거대상사업 선정(서울시)

□ 추진일정

◦ 2014. 1월 ～ 3월 : 공사설계 및 발주

◦ 2014. 3월 ～ 7월 : 공사시행

◦ 2014. 7월        : 공사준공

□ 목   표

(단위:백만원)

구 분	추진목표
	2014	2015	2016	2017	2018
노후 하수관로 개량	250	-	-	-	-

위    치     도

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

사 업 명	노량진1동 49-42 ~ 42-30간 하수관 개량공사

D600mm, L=170

D450mm, L=105

6. 빗물펌프장 시설물 정비사업 (신규)

수방시설물 유지관리와 관련하여 우리구 관내 흑석빗물펌프장외 4개 펌프장의 옥상방수층 누수 및 기타시설물 파손 수문을 정비하여 우기 시 펌프장 운영에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

◦ 사업대상 : 빗물펌프장 5개소 수문 11개소 14문

◦ 사업기간 : 2014. 3월 ～ 6월

◦ 정비내역

- 흑석빗물펌프장 옥상 방수 : 320㎡

□ 소요예산 : 27백만원

□ 향후계획

◦ 2014. 2월 ～ 3월 : 설계 및 착공

◦ 2014. 3월 ～ 6월 : 공사 시행

◦ 2014. 6월        : 공사 준공

□ 추진목표

◦ 시설물 유지관리로 저지대 침수를 방지하여 시민생활 안전

◦ 노후 시설물 적기 보수 및 정비로 정상상태의 기능유지

(단위:백만원)

구 분	추진목표
	2014	2015	2016	2017	2018
쾌적하고 안전한 시설물 정비	27	-	-	-	-

7. 하수악취 주민참여로 해결! (신규)

빗물받이에서 발생되는 하수악취를 저감하고자 매년 “빗물받이 악취방지 덮개‘ 설치 하고 있으나, 수방기간(5.15~10.15)에는 ”악취방지덮개“를 제거함에 따른 반발민원 다수 발생

⇒ “빗물받이 악취방지덮개 주민 관리관”을 지정하고 자율적으로 관리토록 함

□ 사업개요

◦ 제  목 : 빗물받이 악취방지 덮개 주민관리관 지정운영

◦ 대  상 : 관리관 지정을 원하는 주민

◦ 기  간 : 연중실시

◦ 시행방법

☞기존	악취민원발생 악취방지덮개 설치	⇒	수방기간(5/15~10/15) ․악취방지덮개 일제수거 ․수거에 따른 다수민원발생	⇒	수방기간 이외(10/15~) ․악취방지덮개 재설치

☞개선	악취민원발생 ․악취방지덮개 설치 및 관리관 지정	⇒	수방기간(5/15~10/15) ․호우예보시 문자통보 ․관리관이 악취방지덮개 일시제거	⇒	수방기간 이외(10/15~) ․악취방지덮개 신청 및 수리

□ 추진내용

◦ 기존의 일괄적인 “빗물받이 악취방지덮개 설치 및 제거”에서 벗어나 상습 악취발생 민원지역에 대해서는 “악취방지덮개 주민참여 관리관 지정”

◦ 추진일정

▪ 2014. 2월 : 상습악취발생지역 및 민원지역 조사

▪ 2014. 3월 : 상습악취발생지역 및 민원지역 주민참여관리관 지정

▪ 2014. 4월 : 악취방지덮개 주민참여관리관 시범운영실시

- 호우예보시 주민참여 관리관에게 악취방지덮개 점검문자 발송

- 점검결과에 따른 파손된 악취방지시설 유지보수(안전치수과)

□ 소요예산 : 비예산

8. 지하수 수질검사 행정 지원 (신규)

지하수 사용자는 지하수법에 의거 수질검사를 정기적으로 실시하여야 하나, 사용자가 직접 의뢰하여야 하는 불편 사항이 있어, 수질검사를 행정 지원하여 주민 편의를 제공하고자 함.

□ 사업개요

◦ 수질검사 대상 : 139개소

(음용수 : 15, 생활용수 : 114, 농업용수 : 4, 공업용수 : 6)

◦ 수질검사 주기

(음용수 : 2년 1회, 생활용수 등 : 3년 1회)

◦ 수질검사 항목

(음용수 : 45개, 생활용수 : 19개, 농·공업용수 : 14개)

◦ 수질검사 수수료(사용자 납부)

(음용수 : 270천원, 생활용수 : 137천원, 농·공업용수 : 120천원)

□ 개선내용

구 분	개선전	개선후
구 청	- 취수시 입회 및 시료봉인	- 수질검사 안내문 발송 - 출장 취수가능 검사기관 선정 - 취수일정 협의(사용자,검사기관) - 취수시 입회 및 시료봉인
사용자	- 검사기관 검사요청 및 검사수수료 지급 - 공무원 입회요청	- 검사수수료 지급
검사기관	- 검사 및 결과 통보 (사용자, 구청)	- 검사 결과 통보(사용자, 구청)

□ 소요예산

◦ 비예산

9. 도림1배수분구 하수관거 종합정비 공사 (계속)

□ 사업개요

◦ 위    치 : 신대방1동 일대

◦ 규    모 : D300㎜～▣1.5×1.5m, L=8.38㎞

∙ 3차분 : 하수관거 정비(D300㎜～1,500㎜, L=2.06㎞)

◦ 사업기간 : 2014. 3월 ～ 12월

◦ 사 업 비 : 9,742백만원(시비)

∙ 3차분 : 2,398백만원

※ 기 투자 : 7,344백만원(1,2차분, L=6.32Km 정비 완료)

□ 2013년 추진실적

◦ 위    치 : 신대방1동 일대

◦ 규    모 : D300㎜～1,500㎜,  L=1.32㎞

◦ 사업기간 : 2013. 3월 ～ 12월

◦ 사 업 비 : 2,000백만원(시비, 2차분)

□ 추진내용

◦ 서울시 하수도정비기본계획에 따라 노후 등으로 통수기능이 떨어지는 하수관거를 일제 조사하여 정비조치

◦ 집중호우를 감안한 강우강도 기준에 따라 설계하고 불량한 하수관거를 종합적으로 정비함으로써 통수능력 향상 및 수해예방

□ 추진일정

◦ 2014. 1월 ～  3월 : 설계 및 착공(3차분)

◦ 2014. 3월 ～ 12월 : 공사 시행

◦ 2014. 12월        : 준공

위    치     도

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

사 업 명	도림1배수분구 하수관거 종합정비공사

10. 상도동 성대시장 주변(대방천) 침수해소사업 (계속)

□ 사업개요

◦ 위    치 : 동작구 대방동 (참새어린이공원 ~ 상도동 동광교회)

◦ 규    모 : 하수암거(▣3.5×2.0～2▣4.0×2.5m,  L=1,282m)

∙ 2단계  : ▣3.5×2.0m, L=310m

◦ 사업기간 : 2014. 3월 ～ 12월

◦ 사 업 비 : 18,756백만원(시비)

구 분	계	2009~2012년	2013년	2014년	2015년
사업비(백만원)	18,756	10,156	1,400	5,200	2,000

※ 2014년 : 5,200백만원(본예산 2,600백만원 + 2013년도 이월예정액 2,600백만원)

□ 2013년 추진실적

◦ 위    치 : 대영빌딩~동양빌딩

◦ 규    모 : ▣3.5×2.0m,  L=145m

◦ 사업기간 : 2013. 3월 ～ 12월

◦ 사 업 비 : 1,400백만원(시비, 1단계)

□ 추진내용

◦ 집중호우시 통수단면이 부족한 상도동 성대시장 주변 대방천 하수암거에 대한 홍수 및 침수피해를 예방하기 위해 대방천 일부구간에 대한 하수암거 신설 및 확장

□ 추진일정

◦ 2013. 11월 ～  2014. 5월 : 공사시행(2단계 1차)

◦ 2014.  5월 ～ 2014. 12월 : 공사시행(2단계 2차)

◦ 2015.  1월 ～ 2015.   5월 : 공사시행(2단계 3차)

◦ 2015.  5월              : 공사준공

위    치     도

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

사 업 명	상도동 성대시장 주변(대방천) 침수해소사업
기시행(‘09~’12년) ▣3.5×2.0m ~ 2▣4.5×2.2m, L=615m 기시행(‘13년) ▣3.5×2.0m, L=145m 시행예정(‘14~’15년) ‘14년도 ▣3.5×2.0m L=240m ‘15년도 ▣3.5×2.0m L=212m 대방동 참새어린이공원 『농협앞』 ’13~’14 시행중 2▣4.0×2.5m,L=70m 상도동 동광교회 신대방삼거리역

11. 관내 하수시설물 보수공사(연간단가 사업) (계속)

□ 사업개요

◦ 위    치 : 동작구 관내

◦ 규    모 : 하수관거 정비(D=250～900㎜,  L=950m)

◦ 사업기간 : 2014. 3월 ～ 2015. 2월

◦ 총 사업비: 693백만원

□ 2013년 추진실적

◦ 하수관파손, 도로동공 및 긴급민원 처리 : 53회

◦ 노후․불량 하수관 정비 : L=945m(D=250~900㎜)

□ 추진내용

◦ 하수관 파손으로 발생한 도로동공 및 침하 등 긴급 보수

◦ 저지대 노후하고 불량한 하수관거 및 빗물받이 개량

◦ 긴급한 하수관련 민원처리

□ 추진일정

◦ 2014. 1월 ～ 3월       : 설계 및 착공

◦ 2014. 3월 ～ 2015. 2월 : 공사 시행(연중 수시)

◦ 2015. 2월              : 공사 준공

□ 추진목표

◦ 저지대 취약지역 불량하수관거 개량으로 수해없는 도시조성

◦ 도로동공 및 침하 등 발생시 긴급정비로 안전사고 예방

◦ 간선도로의 빗물 유입시설 확충으로 원활한 노면수 처리

(단위:백만원)

구 분	추진목표
	2014	2015	2016	2017	2018
동공발생 및 도로침하 긴급정비	50회	90회	90회	90회	95회
노후 불량 하수관거 개량	950m	1,500m	1,500m	1,500m	2,000m
노후 불량 관거 보수 사업비	693	1,500	1,500	1,500	2,000

12. 관내 하수도 및 빗물받이 준설공사(연간단가) (계속)

□ 사업개요

◦ 위    치 : 동작구 관내

◦ 규    모 : 하수도 및 빗물받이 준설

∙ 하수도 준설 V=1,350㎥,  하수도 세정 L=36km

∙ 빗물받이 준설 N=37,500개소

◦ 사업기간 : 2014. 3월 ～ 2015. 2월

◦ 소요예산 : 1,002백만원(구비)

□ 추진방향

◦ 사당1동, 상도동 중점관리지역 우선 준설시행

◦ 저지대 취약 지역 우선적으로 준설시행으로 침수예방

◦ 야간시간대 준설 등 긴급민원 발생시 신속한 대처를 위해 현장대기

□ 추진일정

◦ 2014. 1월 ～ 2월      : 계약원가심사 및 발주

◦ 2014. 3월 ～ 2015. 2월 : 착공 및 공사시행

◦ 2015. 2월             : 준공

13. 관내 저지대 지하주택 침수방지사업 (계속)

□ 사업개요

◦ 위    치 : 동작구 관내

◦ 규    모 : 물막이판 설치 200㎡,  역류방지시설 설치 750개소

◦ 사업기간 : 2014. 3월 ～ 2015. 2월

◦ 소요예산 : 150백만원(구 재난관리기금)

□ 추진방향

◦ 집중호우시 노면수 유입으로 인한 침수(우려)피해 주택 및 상가에 물막이판 설치

◦ 하수역류로 인한 침수(우려)피해 주택, 상가에 역류방지시설 설치

◦ 물막이판 및 역류방지시설 등 침수방지시설 설치로 침수피해 최소화

□ 추진일정

◦ 2014. 1월 ~ 2월       : 사전심의 및 공사발주

◦ 2014. 3월             : 공사계약 및 착공

◦ 2014. 3월 ～ 2015. 2월 : 공사시행

14. 재해 없는 동작을 위한 수방대책 추진 (계속)

□ 재난안전대책본부 운영

◦ 수방대책기간 : 2014. 5. 15 ～ 10. 15(5개월)

∙ 재난안전대책본부 편성               : 7개반 54명

∙ 평시 근무(24시간 상황유지)           : 2명(안전치수과)

∙ 보강 근무(강우량 30㎜/일 이상 예보시) : 2명(안전치수과)

∙ 1단계 비상근무(호우주의보)           : 구직원 1/4명

∙ 2단계 비상근무(호우경보)             : 구직원 1/2명

□ 개선사항

◦ 집중호우 발생시 침수 취약지역 근무인원 보강 및 임무부여

◦ 침수 취약지역 자재확보 및 실제 훈련강화

□ 소요예산 : 92백만원(구비)

□ 향후계획

◦ 2014. 3월 ～ 4월     : 안전관리계획(풍수해분야)수립 및 수방교육실시

◦ 2014. 4월            : 수방자재구매․배치

◦ 2014. 5. 15 ～ 10. 15 : 수방대책 운영

□ 추진목표

◦ 저지대 취약지역 침수예방을 위한 민·관 유기적 네트워크 구축

◦ 집중호우등 긴급상황시 유관기관 공조체제 강화

구 분	추진목표
	2014	2015	2016	2017	2018
침수예방 재난문자 안내서비스강화	6,500명	7,000명	7,500명	8,000명	8,000명

15. 관내 하천 유지보수공사(연간단가) (계속)

□ 사업개요

◦ 위    치 : 관내 하천(도림천, 대방천, 반포천)

◦ 규    모 : 하천 5.19㎞

◦ 사업기간 : 2014. 3월 ～ 2015. 2월

◦ 소요예산 : 171백만원(구비)

□ 추진방향

◦ 도림천 상습침수시 하천토사 제거 및 고압물청소 시행

◦ 하천 호안블럭, 산책로 파손 보수

◦ 하천시설물 분기별 안전점검 및 유지관리 등

□ 추진일정

◦ 하천 월류후 하천 산책로, 자전거도로등 주민 이용시 불편이 없도록  신속한 토사제거 및 고압 물청소 시행

16. 재난대응 안전한국훈련 개선 및 내실화 (계속)

□ 훈련개요

◦ 근    거 :「재난 및 안전관리 기본법」제73조

◦ 일    시 : 2014. 5. 12(월) ∼ 5. 14(수) / 3일간 실시 예정

◦ 장    소 : 구청 5층 강당, 사당1동 등

◦ 참여대상 : 57개 부서․동․기관(구청 30, 동 15, 유관기관 12)

◦ 방    법 : 자체 도상훈련 및 대피훈련

◦ 주    관 : 중앙안전관리위원회(위원장 국무총리), 소방방재청

◦ 소요예산 : 4,200천원

□ 2013년 추진실적

◦ 수해대비 종합훈련 실시

◦ 주민대피 및 청사내 대피 훈련 실시

◦ 지진 · 지진해일 대피훈련 및 심폐소생술체험 훈련 실시

□ 추진내용

◦ 기상특보 발령과 집중 호우시 단계별 행동요령

◦ 각종 피해발생에 주민대피 및 청사내 대피

◦ 도로노면수 차단을 위한 물막이판 설치 방법

◦ 유관기관의 임무와 역할분담 확인, 장비물자 견학, 작동실습 등

□ 추진일정

◦ 2014. 3월 ~ 5월   : 훈련기획팀 구성·운영 및 구민 홍보실시

◦ 2014. 5. 12(1일차) : 태풍 · 지진에 따른 복합재난 대응훈련

◦ 2014. 5. 13(2일차) : 사회재난(유해화확 물질 유출 등) 대응훈련

◦ 2014. 5. 14(3일차) : 원전 및 전력사고 등 대형 복합재난 대응훈련

일 반 업 무

1. 재난관리기금의 효율적 운용 (일반)

□ 사업개요

◦ 법정적립액을 매년 적립하여 기금의 안정적 재원 확보

◦ 재난사전대비 시설물 정비를 위한 기금 사용 확대

◦ 기금 운용의 투명성 확보

□ 2013년 추진실적

◦ 기금운용 현황

2012년 이 월 액	2013년 기금 운용		2013년 12월 현 재 액
	수 입	지 출
1,019백만원	600백만원	500백만원	1,119백만원

◦ 2014년 기금운용 계획

구 분	2013년 이월액	수입		14년집행계획	2015년이월예상액
내 역	1,119백만원	계	600백만원	500백만원	1,219백만원
		일반회계 출연금	536백만원	관내 지하주택 침수방지사업 등 5건
		이자수입 등	64백만원

□ 2014년 기금적립

◦ 수    입 : 일반회계 출연금 579백만원 적립

◦ 산출내역 : 3년간 보통세 수입평균액 1/100

□ 2014년 기금 운용계획

◦ 재난대비 연구 용역 사업      : 50백만원

◦ 재난대비 시설물 정비 사업    : 200백만원

◦ 저지대 지하주택 침수방지사업 : 150백만원

◦ 재난피해시설 응급복구사업    : 100백만원

2. 재난취약시설 안전관리 (일반)

□ 특정관리대상 시설 현황

구분	중점관리대상시설				재난위험시설
총계	계	A등급	B등급	C등급	계	D등급	E등급
1,185	1,174	676	427	71	11	10	1

※ D등급 (공사장 8, 주택 2), E등급(노량진삼거리시장 1)

□ 2013년 추진실적

중점관리대상시설	재난위험시설		기 타 (안전관리계획수립)
A~C등급	D등급	E등급
2회	12회	14회	1회

□ 추진내용

◦ 특정관리대상시설 점검(년 2회)

∙ 대 상 : 1,174개소(중점관리대상시설 1,162, 재난위험시설 12)

∙ 횟 수 : A,B,C등급(년 2회), D등급(월 1회), E등급(월 2회)

◦ 계절별 안전점검 실시 및 연간 안전관리계획 수립

□ 추진일정

◦ 2013. 1월, 9월 : 설날 및 추석대비 안전점검 실시

◦ 2013. 2 ~ 3월 : 해빙기 대비 안전점검 실시

◦ 2013. 5 ~ 6월 : 여름철 대비 안전점검 실시

◦ 2013.10~11월 : 겨울철 대비 안전점검 실시

3. 주민참여 안전점검 내실화 및 홍보 (일반)

□ 사업개요

◦ 구민 안전의식 생활화로 참여하는 구정 구현

◦ 안전점검 행사 및 캠페인으로 구민 홍보활동

◦ 안전소외계층인 기초생활수급자 등에게 안전복지서비스 제공

□ 2013년도 추진실적

안전점검 의 날행사	재난취약가구 시설정비 실적(가구)					비고
	계	전기	가스	감지기	소화기
12회	795	220	215	180	180

□ 추진내용

◦ 안전점검의 날 행사(매월 4일 실시)

∙ 캠페인 실시(안전문화운동, 계절별 안전사고 예방 홍보 등)

∙ 안전문화 홍보활동 참여(지역자율방재단 및 생활안전거버넌스 등)

◦ 안전복지서비스 실시

∙ 기초생활수급자에 대한 생활안전점검 실시(전기·가스 등 점검)

∙ 전기, 가스시설 등 노후·파손시 무상수리 및 교체(650가구)

□ 향후계획

◦ 2014. 1월 ∼ 12월 : 안전점검의 날 행사

◦ 2014. 2월 ∼  3월 : 안전점검 및 정비대상 가구 선정

◦ 2014. 4월 ∼  8월 : 안전점검 및 정비 실시